Внимание!

В соответствии с нормативными документами сельских поселений муниципального района Борский о благоустройстве и санитарном содержании территорий сельских поселений – владельцами и арендаторами зданий должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек.

В связи с многочисленными нарушениями требований охраны труда при проведении этих работ напоминаем:

К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от не ограждённых перепадов по высоте 1,3 м и более. Верхолазными считаются работы, выполняемые на высоте более 5 м.

Такие работы должны выполняться в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте  
ПОТ РМ-012-2000 (утв. [постановлением](garantF1://82708.0) Минтруда РФ от 4 октября 2000 г. N 68) с использованием средств индивидуальной защиты, в частности пояса предохранительного строительного по ГОСТ Р 50849-96[\*](garantF1://3923001.1)  
"Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия. Методы испытаний".

Особое внимание необходимо обратить на следующие моменты:

1. Порядок допуска лиц к работе на высоте, наличие инструкции по охране труда для данного вида работ;
2. Наличие наземных ограждающих конструкций в зоне проведения работ;
3. Обеспечение СИЗ при работе на высоте.

Более подробные требования изложены в вышеуказанных и других нормативных документах, которые можно найти на сайте Администрации муниципального района Борский в разделе отдел охраны труда.

Начальник отдела охраны труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Николаев В.Г.